**DCM ECO-KALK Pro**

Granulierter kohlensaurer Magnesiumkalk:

granulierter Spezialkalk mit hohem Magnesiumanteil: 60 % CaCO3, 30 % MgCO3, 53 % basisch wirksame Bestandteile, bewertet als CaO (Neutralisationswert). Granulat mit Korngröße zwischen 2 – 5 mm. DCMECO-KALK Pro oder vergleichbar.

Aufwandmenge: 70-150g/m²