**DCM REDU-BAC**

Flüssiger Bodenhilfsstoff zur Neutralisierung schädlicher Salze:

Pflanzenextrakt mit komplexen organischen Verbindungen: Lignin, Humin- und Fulvorsäuren. DCM REDU-BAC oder vergleichbar.

Aufwandmenge:   
Flächen: 0,5-1L/100m²  
Bäume unter Salzstress: 1 L/10 L Gießwasser 3 x innerhalb von 14 Tagen  
Bäume vorbeugend: 1 L/10 L Gießwasser 1 x monatlich