**DCM Bentonit**

Tonmineral zur Bodenverbesserung:

granuliertes Tonmineral Bentonit mit hohem Montmorillonitgehalt: 65 - 70 %. Granulat mit Korngröße zwischen 0,1 – 2 mm. DCMBENTONIT oder vergleichbar.

Aufwandmenge: 50-100g/m²